****

PRESSENEWS XZENT X-202BT MkIISEPTEMBER 2016

**Sorgt im Auto für bestes Entertainment – XZENTs X-202BT MkII**

**Das neue 2-DIN Multimediasystem X-202BT MkII von XZENT überzeugt mit Qualität, Funktionsvielfalt und einfacher Bedienbarkeit.**

**KURZ**

XZENTs Multimedia- und Navigationssysteme gehören zu den Topsellern im deutschsprachigen Raum. Mit dem X-202BT MkII bringt XZENT nun ein Facelift des erfolgreichen 2-DIN Infotainers X-202BT auf den Markt. Wie sein Vorgänger beeindruckt der der neue Moniceiver mit Funktionsvielfalt und bietet hohe Qualität zum fairen Preis. Das integrierte CD/DVD-Laufwerk, ein USB-Port und ein microSD/microSDHC-Kartenleser übernehmen die Wiedergabe diverser Medien- und A/V Formate. Knackig scharfe Bilder liefert der entspiegelte 6,2”/15,7 cm Touchscreen. Die vielseitige Bluetootheinheit überzeugt mit bester Sprachqualität beim Freisprechen und bequemem Musikstreaming via A2DP. XZENTs Moniceiver hat einen HDMI C Eingang zum Anschluss kompatibler Android basierter Smartphones oder Tablets.

**LANG**

Multimedia- und Navigationssysteme von XZENT sind mittlerweile mehr als ein Geheimtipp: Von der Fachpresse wegen ihres hervorragenden Preis/Leistungsverhältnisses mehrfach ausgezeichnet, gehören XZENTs Moni- und Naviceivern heute zu den Topsellern im deutschsprachigen Raum. Mit dem X-202BT MkII bringt XZENT nun ein Facelift des erfolgreichen 2-DIN Infotainers X-202BT auf den Markt.

Der Moniceiver X-202BT MkII präsentiert sich in neuem Look – eine schicke Optik mit modern designten, sehr übersichtlichen Hauptmenüs. Die klare, logisch strukturierte Benutzerführung, konzipiert von europäischen Entwicklern, ermöglicht eine stressfreie Bedienung während der Fahrt.

Wie sein Vorgänger beeindruckt der X-202BT MkII mit seiner Funktionsvielfalt und bietet hohe Qualität zum erstaunlich fairen Preis. Für störungsfreien Radioempfang sorgt ein leistungsstarker UKW RDS-Tuner mit DSP basierter Rauschunterdrückung. Das integrierte CD/DVD-Laufwerk, ein USB-Port und ein microSD/microSDHC-Kartenleser übernehmen die Wiedergabe diverser Medien- und A/V Formate, inklusive hochauflösender Videos.

Für ein gezieltes Soundtuning sind ein 4 x 40 Watt Verstärker, ein Equalizer mit 5 verschiedenen Voreinstellungen und 4.1 Audio Line-Outs an Bord. Knackig scharfe, fein aufgelöste Bilder mit hoher Leuchtkraft liefert der entspiegelte resistive 6,2”/15,7 cm 16:9 TFT-LCD Touchscreen.

Der XZENT Moniceiver verfügt über einem HDMI C Eingang an der Gerätefront, über den kompatible Android basierte Smartphones oder Tablets mit dem X-202BT MkII verbunden werden können – so lassen sich die Bildschirminhalte des Smartphones unkompliziert zum XZENT Gerät übertragen und auf dem Touchscreen wiedergeben.

Die vielseitige Bluetootheinheit des X-202BT MkII überzeugt mit einer flüssigen Telefonbuchübernahme und bester Sprachqualität beim Freisprechen. Musik, die auf dem Handy gespeichert ist, lässt sich dank A2DP bequem zum Moniceiver streamen.

Mit zwei Videoausgängen und einem A/V Eingang zum Anschluss einer Rückfahrkamera oder eines Zusatzmonitors lässt sich XZENTs Moniceiver jederzeit erweitern. Die Anbindung an gängige Lenkradfernbedienungen erfolgt über separat erhältliche CAN/Stalk-Adapter.

Auch für die optische Integration des X-202BT MkII ist gesorgt: die Tricolor Tastenbeleuchtung, bei der man zwischen drei Farben (rot, grün, blau) auswählen kann, ermöglicht eine Anpassung an die Cockpit-Beleuchtung des Zielfahrzeugs.